Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 декабря 1999 г. N 2031

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 августа 1999 г. N 44

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО СЕРТИФИКАЦИИ
"ОПЛАТА РАБОТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ"

(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта РФ
от 05.07.2002 N 55)

КонсультантПлюс: примечание.
Закон РФ от 10.06.1993 N 5151-1 "О сертификации продукции и услуг" утратил силу в связи с принятием Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании".
Частью 4 статьи 23 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании" установлено, что работы по обязательному подтверждению соответствия подлежат оплате на основании договора с заявителем. Стоимость работ по обязательному подтверждению соответствия продукции определяется независимо от страны и (или) места ее происхождения, а также лиц, которые являются заявителями.

В соответствии с Законом Российской Федерации "О сертификации продукции и услуг" (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральными законами от 27.12.95 N 211-ФЗ, от 02.03.98 N 30-ФЗ, от 31.03.98 N 154-ФЗ) и Порядком принятия декларации о соответствии и ее регистрации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.99 N 766, Госстандарт России постановляет:
1. Утвердить согласованные с Министерством финансов Российской Федерации 13.07.99 правила по сертификации "Оплата работ по сертификации продукции и услуг".
2. Данные правила по сертификации "Оплата работ по сертификации продукции и услуг" подлежат направлению на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.
3. Настоящие правила по сертификации "Оплата работ по сертификации продукции и услуг" вступают в силу по истечении десяти дней после дня их официального опубликования.

Председатель
Госстандарта России
Г.П.ВОРОНИН

Утверждены
Постановлением
Госстандарта России
от 23 августа 1999 г. N 44

ПРАВИЛА ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОПЛАТА РАБОТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта РФ
от 05.07.2002 N 55)

I. Область применения

Настоящий документ устанавливает общие правила и порядок оплаты работ по обязательной сертификации продукции и услуг и регистрации декларации о соответствии, принимаемой изготовителем, в Системе ГОСТ Р.

II. Общие положения

2.1. Оплата работ по сертификации продукции и услуг основывается на следующих принципах:
все фактически произведенные работы по сертификации оплачиваются за счет собственных средств предприятий, организаций, граждан, обратившихся с заявкой на проведение соответствующих работ, вне зависимости от принятых по их результатам решений;
уровень рентабельности работ по обязательной сертификации не должен превышать 35%;
инспекционный контроль за сертифицированными в обязательном порядке продукцией и услугами оплачивается в размере фактически произведенных затрат организациями, выполняющими соответствующие работы.
2.2. Дневная ставка экспертов по сертификации продукции и услуг, привлекаемых для выполнения работ по обязательной сертификации, включая работы по инспекционному контролю за соответствием сертифицированных объектов требованиям нормативных документов (НД), принимаемая для расчета стоимости работ по сертификации и инспекционному контролю, определяется органом по сертификации самостоятельно исходя из установленных в нем условий оплаты труда работников.

III. Оплата регистрации декларации о соответствии

3.1. Оплата работ по регистрации декларации о соответствии осуществляется изготовителем (продавцом, исполнителем) в двукратном размере минимальной месячной заработной платы, установленной законодательством Российской Федерации.

IV. Оплата работ по обязательной сертификации
продукции и услуг

4.1. Проведение работ по обязательной сертификации продукции (услуг) предполагает затраты:
- органа по сертификации продукции (услуг) <*>;
--------------------------------
<*> Далее по тексту ОС.

- испытательной лаборатории <*>;
--------------------------------
<*> Далее по тексту ИЛ.

- органа по сертификации систем качества (производства);
- по инспекционному контролю за соответствием сертифицированной продукции (услуги) требованиям НД, если инспекционный контроль предусмотрен схемой сертификации;
- по выдаче сертификата.
(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта РФ от 05.07.2002 N 55)
4.2. В общем случае суммарные затраты на сертификацию конкретной продукции (услуги) (С) определяются по формуле:

                С = Сос + Соб + Сип + Са + Сск +

                  n           m
               + SUM Сикi +  SUM Сискj + Срс + Сд,             (1)
                 i=1         j=1

где: Сос - стоимость работ, проводимых ОС продукции (услуг), руб.;
Соб - стоимость образцов, отобранных для сертификационных испытаний (разрушающих), руб.;
Сип - стоимость испытаний продукции в аккредитованной испытательной лаборатории, руб.;
Са - стоимость анализа состояния производства;
Сск - стоимость сертификации производства или сертификации системы качества, руб.;
Сикi - стоимость одной проверки, проводимой в рамках инспекционного контроля за соответствием сертифицированной в обязательном порядке продукции (услуги), требованиям НД, руб.;
n - число проверок, предусмотренных программой инспекционного контроля за сертифицированной продукцией в течение срока действия сертификата соответствия;
Сискj - стоимость одной проверки, проводимой в рамках инспекционного контроля за соответствием сертифицированной системы качества (производства) требованиям НД, руб.;
m - число проверок соответствия сертифицированной системы качества (производства) требованиям НД, предусмотренных программой инспекционного контроля в течение срока действия сертификата соответствия;
Срс - расходы на упаковку, хранение, утилизацию, погрузочно - разгрузочные работы и транспортировку образцов к месту испытаний, руб.;
Сд - стоимость работ, по рассмотрению заявления - декларации.
В зависимости от конкретной ситуации в формулу для расчета стоимости работ по сертификации включаются только элементы, соответствующие составу фактически проводимых работ.
4.3. Затраты ОС продукции (услуг, систем качества и производства) при обязательной сертификации конкретной продукции (услуги) определяется по формуле:

         Сос (Сск) = tосi х Т х (1 + (Кнз + Кнр)/100) х
                         х (1 + Р/100),                        (2)

где: tосi - трудоемкость обязательной сертификации конкретной продукции по i-й схеме сертификации, чел. - дн.;
Т - дневная ставка эксперта, руб.;
Кнз - норматив начислений на заработную плату, установленный действующим законодательством, %;
Кнр - коэффициент накладных расходов, %;
Р - уровень рентабельности, %.
4.4. Предельные нормативы трудоемкости и состав работ, выполняемых ОС при сертификации конкретной продукции, в зависимости от схемы сертификации, приведены в приложении А.
При разделении продукции, входящей в область аккредитации ОС на 3 группы сложности ее сертификации, трудоемкость работ с номерами 1,2; 1,4; 1,7; 2,1; 2,2; 2,4 из таблицы А.1 приложения А учитывается в расчетах с поправочными коэффициентами 1,0; 0,8 и 0,65.
4.5. Нормативы суммарной трудоемкости работ (п. п. 1.4 и 2.3.1 таблицы А.1 приложения А), выполняемых ОС при анализе производства, проводимого при обязательной сертификации продукции, приведены в приложении Б.
4.6. Предельные нормативы трудоемкости и состав работ, выполняемых ОС при сертификации услуг, в зависимости от схемы сертификации, приведены в приложении В.
4.7. Нормативы суммарной трудоемкости работ, выполняемых ОС при сертификации систем качества при обязательной сертификации продукции, в зависимости от модели системы качества и численности работающих на предприятии приведены в приложении Г.
4.8. Нормативы трудоемкости работ, выполняемых органом по сертификации систем качества и производств при аттестации производства в процессе обязательной сертификации продукции в зависимости от сложности продукции и производства, приведены в приложении Д.
4.9. Затраты на испытания при обязательной сертификации продукции (услуги) калькулируются аккредитованной испытательной лабораторией на основе самостоятельно установленных нормативов материальных и трудовых затрат в действующих ценах с учетом требований п. п. 2.1 и 2.2 настоящего документа и доводится до сведения заинтересованных сторон.
Испытательная лаборатория обязана уведомить те органы по сертификации, которые занесли ее в свой перечень организаций, с которыми они предполагают сотрудничать при проведении работ по обязательной сертификации, о каждом изменении своих тарифов.
4.10. Стоимость образцов, взятых у изготовителя для разрушающих испытаний, определяется по их фактической себестоимости.
Стоимость образцов, отобранных в торговле, определяется в соответствии с их розничной ценой на основании документов, удостоверяющих факт покупки.
4.11. Затраты на испытания, проводимые в целях выдачи сертификата соответствия, калькулируются с учетом рентабельности.
Затраты на испытания, проводимые в рамках инспекционного контроля за сертифицированной продукцией, калькулируются без учета рентабельности.
4.12. Затраты на инспекционный контроль оцениваются в рамках работ по сертификации, выполняемых ОС.
4.13. Трудоемкость одной инспекционной проверки за соответствием сертифицированной продукции требованиям НД не должна превышать 70% трудоемкости ее сертификации.
4.14. Если по результатам инспекционной проверки за соответствием сертифицированной продукции требованиям НД признано необходимым осуществить корректирующие мероприятия, то ОС выполняет работы, перечень и трудоемкость которых приведены в приложении А.
4.15. В случае положительного результата работ по обязательной сертификации взимается плата за выдачу сертификата соответствия.
(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта РФ от 05.07.2002 N 55)
Плата за выдачу сертификата соответствия является фиксированной и устанавливается в размере одной минимальной месячной заработной платы, определяемой законодательством Российской Федерации. Взимание платы за выдачу сертификата производится в предварительном порядке.
(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта РФ от 05.07.2002 N 55)
Заверение копий сертификата соответствия производится в размере 0,5 Тmin за 1 - 10 копий и {0,5 + 0,04 х (М - 10)} х Тmin - свыше 10 копий, где М - число копий сертификата, Тmin - минимальная месячная заработная плата, установленная законодательством.
4.16. При обязательной сертификации продукции, ввозимой на территорию Российской Федерации, оплачиваются работы, фактически выполняемые органом по сертификации в зависимости от состава документов, предоставленных декларантом.
4.17. Если продукция сопровождается зарубежным сертификатом, не признанным в Российской Федерации, то рассматривается возможность принятия этого сертификата как одного из доказательств при подтверждении соответствия ввозимой продукции установленным требованиям. Трудоемкость этой операции не должна превышать 0,75 чел. - дн.
Анализ иных документов, сопровождающих продукцию и являющихся доказательствами ее соответствия установленным в России требованиям, не должен превышать 1,25 чел. - дн.
4.18. Наименование и предельные нормативы оплаты работ, которые могут выполняться при обязательной сертификации ввозимой продукции, приведены в приложении Е.
Проверка импортируемой партии товара осуществляется в том случае, если продукция была сертифицирована по 7 схеме, а ее поставка осуществляется отдельными частями.

Приложение А

Таблица А.1

СОСТАВ (НАИМЕНОВАНИЕ) И ПРЕДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ
ТРУДОЕМКОСТИ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ РАБОТ ОРГАНА
ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ПРИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
СЕРТИФИКАЦИИ КОНКРЕТНОЙ ПРОДУКЦИИ

┌───────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│    Наименование работ     │ Предельные нормативы трудоемкости работ по обязательной сертификации конкретной  │
│                           │       продукции, чел. - дн., в зависимости от схемы сертификации продукции <1>   │
│                           ├─────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬────┬────┬────┬────┤
│                           │  1  │ 1а │  2 │ 2а │  3 │ 3а │  4 │ 4а │  5 │  6  │  7 │  8  │  9 │ 9а │ 10 │10а │
├───────────────────────────┼─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴────┴────┴────┤
│1. Принятие решения по     │                                    Не свыше                                      │
│заявке на сертификацию     │                                                                                  │
├───────────────────────────┼─────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬────┬────┬────┬────┤
│1.1. Прием, входной        │     │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │     │    │    │    │    │                                                                                  │
│контроль и регистрация     │     │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │     │    │    │    │    │
│заявки                     │ 0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,5  │0,5 │ 0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │
├───────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤
│1.2. Рассмотрение          │     │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │     │    │    │    │    │
│документов, приложенных к  │     │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │     │    │    │    │    │
│заявке                     │ 2,0 │2,0 │2,0 │2,0 │2,0 │2,0 │2,0 │2,0 │2,0 │2,0  │2,0 │ 2,0 │ -  │ -  │ -  │ -  │
├───────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤
│1.3. Рассмотрение          │     │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │     │    │    │    │    │
│заявления - декларации и   │     │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │     │    │    │    │    │
│сопроводительных           │     │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │     │    │    │    │    │
│документов                 │  -  │  - │  - │  - │  - │  - │  - │  - │  - │  -  │  - │  -  │4,0 │4,0 │4,0 │4,0 │
├───────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤
│1.4. Предварительное       │     │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │     │    │    │    │    │
│ознакомление с состоянием  │     │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │     │    │    │    │    │
│производства               │     │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │     │    │    │    │    │
│сертифицируемой продукции  │     │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │     │    │    │    │    │
│<2>                        │  -  │  X │  - │  X │  - │  X │  - │  X │2,0 │2,0  │  - │  -  │  - │  X │ -  │ X  │
├───────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤
│1.5. Выбор схемы и         │     │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │     │    │    │    │    │
│программы сертификации     │0,5  │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │0,5  │0,5 │0,5  │0,5 │0,5 │0,5 │0,5 │
├───────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤
│1.6. Определение           │     │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │     │    │    │    │    │
│организаций -              │     │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │     │    │    │    │    │
│соисполнителей             │1,5  │1,5 │1,5 │1,5 │1,5 │1,5 │1,5 │1,5 │1,5 │-    │1,5 │-    │-   │-   │-   │-   │
├───────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤
│1.7. Подготовка решения по │     │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │     │    │    │    │    │
│заявке                     │1,0  │1,0 │1,0 │1,0 │1,0 │1,0 │1,0 │1,0 │1,0 │1,0  │1,0 │1,0  │1,0 │1,0 │1,0 │1,0 │
├───────────────────────────┼─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴────┴────┴────┤
│2. Выполнение процедур     │                                                                                  │
│сертификации               │                                                                                  │
├───────────────────────────┼─────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│2.1. Отбор и идентификация │     │    │    │    │    │    │    │    │    │     │     │    │    │    │    │    │
│образцов для проведения    │     │    │    │    │    │    │    │    │    │     │     │    │    │    │    │    │
│сертификационных испытаний │3,0  │3,0 │3,0 │3,0 │3,0 │3,0 │3,0 │3,0 │3,0 │3,0  │ 3,0 │3,0 │ -  │ -  │ -  │ -  │
├───────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│2.2. Анализ протоколов     │1,0  │1,0 │1,0 │1,0 │1,0 │1,0 │1,0 │1,0 │1,0 │  -  │ 1,0 │ -  │ -  │ -  │ -  │ -  │
│испытаний                  │     │    │    │    │    │    │    │    │    │     │     │    │    │    │    │    │
├───────────────────────────┼─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┤
│2.3. Проверка производства │                                                                                  │
│сертифицируемой продукции  │                                                                                  │
├───────────────────────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┬────┬────┬────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬────┤
│2.3.1. Анализ состояния    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │    │     │     │    │    │    │    │
│производства <2>           │ -  │ X  │ -  │ X  │ -  │ X  │  -  │ X  │3,0 │3,0 │  -  │  -  │ -  │ X  │ -  │ X  │
├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┤
│2.3.2. Анализ результатов  │    │    │    │    │    │    │     │    │    │    │     │     │    │    │    │    │
│работ по сертификации      │    │    │    │    │    │    │     │    │    │    │     │     │    │    │    │    │
│производства или системы   │    │    │    │    │    │    │     │    │    │    │     │     │    │    │    │    │
│качества                   │ -  │ -  │ -  │ -  │ -  │ -  │  -  │ -  │2,0 │2,0 │  -  │  -  │ -  │ -  │ -  │ -  │
├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┤
│2.4. Оценка соответствия   │    │    │    │    │    │    │     │    │    │    │     │     │    │    │    │    │
│продукции установленным    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │    │     │     │    │    │    │    │
│требованиям и подготовка   │    │    │    │    │    │    │     │    │    │    │     │     │    │    │    │    │
│решения о возможности      │    │    │    │    │    │    │     │    │    │    │     │     │    │    │    │    │
│выдачи сертификата         │    │    │    │    │    │    │     │    │    │    │     │     │    │    │    │    │
│соответствия               │1,0 │1,0 │1,0 │1,0 │1,0 │1,0 │1,0  │1,0 │1,0 │1,0 │1,0  │1,0  │1,0 │1,0 │1,0 │1,0 │
├───────────────────────────┼────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴────┤
│3. Инспекционный контроль  │                                                                                  │
│за сертифицированной       │                                                                                  │
│продукцией                 │                                                                                  │
├───────────────────────────┼────┬───┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬────┬────┬─────┬─────┤
│3.1. Выбор программы       │    │   │    │    │    │    │    │    │    │     │    │     │    │    │     │     │
│инспекционного контроля <3>│ -  │ - │1,5 │1,5 │1,5 │1,5 │1,5 │1,5 │1,5 │ 1,5 │ -  │  -  │ -  │ -  │1,5  │1,5  │
├───────────────────────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┤
│3.2. Проведение одной      │    │   │    │    │    │    │    │    │    │     │    │     │    │    │     │     │
│проверки, включая анализ   │    │   │    │    │    │    │    │    │    │     │    │     │    │    │     │     │
│данных о сертифицированной │    │   │    │    │    │    │    │    │    │     │    │     │    │    │     │     │
│продукции <4>              │ -  │ - │ X  │ X  │ X  │ X  │ X  │ X  │ X  │  -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -  │  -  │
├───────────────────────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┤
│3.3. Анализ состояния      │    │   │    │    │    │    │    │    │    │     │    │     │    │    │     │     │
│производства при           │    │   │    │    │    │    │    │    │    │     │    │     │    │    │     │     │
│инспекционном контроле за  │    │   │    │    │    │    │    │    │    │     │    │     │    │    │     │     │
│сертифицированной          │    │   │    │    │    │    │    │    │    │     │    │     │    │    │     │     │
│продукцией <3>             │ -  │ - │ -  │ X  │ -  │ X  │ -  │ X  │3,0 │ 3,0 │ -  │  -  │ -  │ -  │  -  │  X  │
├───────────────────────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┤
│3.4. Разработка перечня    │    │   │    │    │    │    │    │    │    │     │    │     │    │    │     │     │
│корректирующих воздействий │    │   │    │    │    │    │    │    │    │     │    │     │    │    │     │     │
│и сроков их реализации     │ -  │ - │1,5 │1,5 │1,5 │1,5 │1,5 │1,5 │1,5 │  -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -  │  -  │
├───────────────────────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┤
│3.5. Контроль за           │    │   │    │    │    │    │    │    │    │     │    │     │    │    │     │     │
│реализацией корректирующих │    │   │    │    │    │    │    │    │    │     │    │     │    │    │     │     │
│мероприятий                │ -  │ - │2,0 │2,0 │2,0 │2,0 │2,0 │2,0 │2,0 │  -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -  │  -  │
└───────────────────────────┴────┴───┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┘

--------------------------------
<1> Схемы сертификации даны в соответствии с документом "Порядок проведения сертификации продукции в Российской Федерации" с изменением N 1 к "Порядку проведения сертификации продукции в Российской Федерации". Приведенный состав работ, выполняемых органом по сертификации продукции, является типовым.
<2> В соответствии с пп. 4.5 раздела IV настоящего документа.
<3> Трудоемкость инспекционного контроля за состоянием производства составляет 70% от трудоемкости анализа состояния производства.

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: раздел VI в Постановлении Госстандарта РФ от 23.08.1999 N 44 отсутствует.

<4> В соответствии с разделом VI настоящего документа.

Приложение Б

Таблица Б.1

НОРМАТИВЫ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ
ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ, ПРОВОДИМЫХ
ПРИ АНАЛИЗЕ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ <*>

--------------------------------
<*> Суммарная оценка трудоемкости п. п. 1.4 и 2.3.1 таблицы А.1 приложения А.

┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│Группа сложности│ Предельные нормативы трудоемкости (чел. - дн.)│
│производства <*>│      в зависимости от группы сложности        │
│                │                 продукции <**>                │
├────────────────┼───────────────┬─────────────────┬─────────────┤
│                │   Не свыше    │    Не свыше     │   Не свыше  │
│       1        │      6,0      │       6,0       │      6,0    │
│       2        │      7,0      │       7,0       │      7,0    │
│       3        │      8,0      │       8,0       │      8,0    │
│       4        │     10,0      │      10,0       │     10,0    │
│       5        │     13,0      │      15,0       │     18,0    │
│       6        │     15,0      │      20,0       │     25,0    │
│       7        │     20,0      │      25,0       │     30,0    │
│       8        │     25,0      │      30,0       │     35,0    │
└────────────────┴───────────────┴─────────────────┴─────────────┘

--------------------------------
<*> В соответствии с таблицей Б.2.
<**> В соответствии с таблицей Б.3.

Таблица Б.2

ГРУППЫ СЛОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

┌────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐
│   Группа   │     Среднее число технологических операций при    │
│  сложности │               изготовлении продукции              │
│производства│                                                   │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│      1     │                      от 1 до 3                    │
│      2     │                     от 4 до 10                    │
│      3     │                     от 11 до 20                   │
│      4     │                     от 21 до 50                   │
│      5     │                    от 51 до 200                   │
│      6     │                   от 201 до 2000                  │
│      7     │                   от 2001 до 5000                 │
│      8     │                     свыше 5000                    │
└────────────┴───────────────────────────────────────────────────┘

Таблица Б.3

ГРУППЫ СЛОЖНОСТИ ПРОДУКЦИИ

┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────┐
│  Группа   │                   Виды продукции                   │
│ сложности │                                                    │
│ продукции │                                                    │
├───────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│     1     │Материалы (металлы, сплавы, строительные материалы и│
│           │т.п.)                                               │
│           │Топливо                                             │
│           │Продукты нефтехимии, текстильные, кожевенные        │
│           │Элементы конструкций и детали машин                 │
│           │Пищевое сырье                                       │
├───────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│     2     │Изделия общемашиностроительного применения          │
│           │Инструмент                                          │
│           │Электро- и радиоэлементы                            │
│           │Мебель                                              │
│           │Одежда                                              │
│           │Обувь                                               │
│           │Пищевые продукты и т.п.                             │
├───────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│     3     │Машины, оборудование                                │
│           │Транспортные средства                               │
│           │Приборы, средства автоматики                        │
│           │Радиоэлектроника                                    │
│           │Вычислительная техника                              │
└───────────┴────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение В

Таблица В.1

СОСТАВ (НАИМЕНОВАНИЕ) И ПРЕДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ
ТРУДОЕМКОСТИ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ РАБОТ ОРГАНА
ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ УСЛУГ <*>

--------------------------------
<*> Схемы сертификации даны в соответствии с документом "Правила сертификации работ и услуг в Российской Федерации", утвержденным Постановлением Госстандарта России от 5 августа 1997 г. N 17.

┌──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐
│        Наименование работ        │ Предельные нормативы трудоемкости работ по│
│                                  │     сертификации услуг, чел. - дн., в     │
│                                  │    зависимости от схемы сертификации при  │
│                                  │     обязательной сертификации услуг <1>   │
│                                  ├──────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┬────┤
│                                  │  1   │  2   │  3  │  4   │  5  │  6  │  7 │
├──────────────────────────────────┼──────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┴────┤
│1. Принятие решения по заявке на  │                                           │
│сертификацию                      │                                           │
├──────────────────────────────────┼──────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┬────┤
│1.1. Прием, входной контроль и    │      │      │     │      │     │     │    │
│регистрация заявки                │ 0,5  │ 0,5  │ 0,5 │ 0,5  │ 0,5 │ 0,5 │ 0,5│
├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┤
│1.2. Рассмотрение документов,     │      │      │     │      │     │     │    │
│приложенных к заявке              │ 2,0  │ 2,0  │ 2,0 │ 2,0  │ 2,0 │  -  │  - │
├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┤
│1.3. Выбор схемы и программы      │      │      │     │      │     │     │    │
│сертификации                      │ 0,5  │ 0,5  │ 0,5 │ 0,5  │ 0,5 │ 0,5 │ 0,5│
├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┤
│1.4. Определение организаций -    │      │      │     │      │     │     │    │
│соисполнителей работ              │ 0,5  │ 0,5  │ 0,5 │ 0,5  │ 0,5 │  -  │  - │
├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┤
│1.5. Подготовка решения по заявке │ 1,0  │ 1,0  │ 1,0 │ 1,0  │ 1,0 │ 1,0 │ 1,0│
├──────────────────────────────────┼──────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┴────┤
│2. Выполнение процедур            │                                           │      │
│сертификации                      │                                           │
├──────────────────────────────────┼──────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┬────┤
│2.1. Отбор и идентификация        │      │      │     │      │     │     │    │
│образцов для проведения           │      │      │     │      │     │     │    │
│выборочной проверки результатов   │      │      │     │      │     │     │    │
│услуги                            │ 0,5  │  -   │  -  │ 0,5  │ 0,5 │  -  │  - │
├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┤
│2.2. Анализ протоколов проверки   │      │      │     │      │     │     │    │
│результатов услуги                │ 1,0  │  -   │  -  │ 1,0  │ 1,0 │  -  │  - │
├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┤
│2.3. Оценка мастерства            │      │      │     │      │     │     │    │
│исполнителя работ и услуг         │ 0,5  │  -   │  -  │  -   │  -  │  -  │  - │
├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┤
│2.4. Оценка процесса выполнения   │      │      │     │      │     │     │    │
│работ и оказания услуг            │  -   │ 1,0  │  -  │  -   │  -  │  -  │  - │
├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┤
│2.5. Анализ состояния             │      │      │     │      │     │     │    │
│производства <2>                  │  -   │  -   │  X  │  -   │  -  │  -  │  - │
├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┤
│2.6. Оценка организации           │      │      │     │      │     │     │    │
│(предприятия) - исполнителя работ │      │      │     │      │     │     │    │
│и услуг <3>                       │  -   │  -   │  -  │  X   │  -  │  -  │  - │
├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┤
│2.7. Оценка системы качества <4>  │  -   │  -   │  -  │  -   │  X  │  -  │  X │
├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┤
│2.8. Рассмотрение заявления -     │      │      │     │      │     │     │    │
│декларации с прилагаемыми         │      │      │     │      │     │     │    │
│документами                       │  -   │  -   │  -  │  -   │  -  │ 4,0 │ 4,0│
├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┤
│2.9. Проверка (испытания)         │      │      │     │      │     │     │    │
│результатов работ и услуг         │      │      │     │      │     │     │    │
│установленным требованиям         │ 1,0  │ 1,0  │ 1,0 │ 1,0  │ 1,0 │  -  │  - │
├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┤
│2.10. Оценка соответствия услуги  │      │      │     │      │     │     │    │
│установленным требованиям и       │      │      │     │      │     │     │    │
│подготовка решения о возможности  │      │      │     │      │     │     │    │
│выдачи сертификата соответствия   │ 1,0  │ 1,0  │ 1,0 │ 1,0  │ 1,0 │  -  │  - │
├──────────────────────────────────┼──────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┴────┤
│3. Инспекционный контроль         │                                           │
│сертифицированных работ и услуг   │                                           │
├──────────────────────────────────┼──────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┬────┤
│3.1. Разработка программы         │      │      │     │      │     │     │    │
│инспекционной проверки            │ 1,0  │ 1,0  │ 1,0 │ 1,0  │ 1,0 │ 1,0 │ 1,0│
├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┤
│3.2. Контроль мастерства          │      │      │     │      │     │     │    │
│исполнителя работ и услуг         │ 0,5  │  -   │  -  │  -   │  -  │  -  │  - │
├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┤
│3.3. Контроль процесса выполнения │      │      │     │      │     │     │    │
│работ, оказания услуг             │  -   │ 0,5  │  -  │  -   │  -  │  -  │  - │
├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┤
│3.4. Контроль состояния           │      │      │     │      │     │     │    │
│производства <5>                  │  -   │  -   │  X  │  -   │  -  │  -  │  - │
├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┤
│3.5. Контроль соответствия        │      │      │     │      │     │     │    │
│установленным требованиям <6>     │  -   │  -   │  -  │  X   │  -  │  -  │  - │
├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┤
│3.6. Контроль системы качества <7>│  -   │  -   │  -  │  -   │  X  │  -  │  X │
├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┤
│3.7. Контроль качества выполнения │      │      │     │      │     │     │    │
│работ, оказания услуг             │  -   │  -   │  -  │  -   │  -  │  2  │  - │
├──────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┤
│3.8. Оформление результатов и     │      │      │     │      │     │     │    │
│принятие решения                  │ 0,5  │ 0,5  │ 0,5 │ 0,5  │ 0,5 │ 0,5 │ 0,5│
└──────────────────────────────────┴──────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┴────┘

--------------------------------
<1> Схемы сертификации даны в соответствии с документом "Правила сертификации работ и услуг в Российской Федерации", утвержденным Постановлением Госстандарта России от 5 августа 1997 года N 17.
<2> В соответствии с таблицей Б.1.
<3> В соответствии с таблицей Д.1.
<4> В соответствии с таблицей Г.1.
<5> Нормативы трудоемкости инспекционного контроля составляют 70% от значений, указанных в таблице Б.1.
<6> Нормативы трудоемкости инспекционного контроля составляют 70% от значений, указанных в таблице Д.1.
<7> Нормативы трудоемкости инспекционного контроля составляют 70% от значений, указанных в таблице Г.1.

Приложение Г

Таблица Г.1

НОРМАТИВЫ ТРУДОЕМКОСТИ
ОПЛАЧИВАЕМЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ РАБОТ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ
СИСТЕМ КАЧЕСТВА И ПРОИЗВОДСТВ ПРИ СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ
КАЧЕСТВА, ПРОВОДИМОЙ В РАМКАХ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

┌──────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│   Численность    │Предельные нормативы трудоемкости, чел. - дн.,│
│  работающих на   │   в зависимости от модели системы качества   │
│предприятии, чел. ├──────────────┬──────────────┬────────────────┤
│                  │  ГОСТ Р ИСО  │  ГОСТ Р ИСО  │   ГОСТ Р ИСО   │
│                  │   9001-96    │   9002-96    │    9003-96     │
├──────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┤
│                  │   Не свыше   │   Не свыше   │    Не свыше    │
│От 1 до 5         │     10,0     │      7,0     │       5,0      │
│От 6 до 10        │     11,0     │      9,0     │       7,0      │
│От 11 до 25       │     12,0     │     10,0     │       9,0      │
│От 26 до 50       │     13,0     │     11,0     │      10,0      │
│От 51 до 100      │     15,0     │     13,0     │      11,0      │
│От 101 до 200     │     17,0     │     15,0     │      12,0      │
│От 201 до 300     │     19,0     │     17,0     │      13,0      │
│От 301 до 400     │     22,0     │     19,0     │      14,0      │
│От 401 до 500     │     24,0     │     21,0     │      15,0      │
│От 501 до 1000    │     28,0     │     23,0     │      16,0      │
│От 1001 до 5000   │     53,0     │     43,0     │      21,0      │
│От 5001 до 10000  │     68,0     │     58,0     │      28,0      │
│Свыше 10000       │     78,0     │     68,0     │      38,0      │
└──────────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────────┘

Приложение Д

Таблица Д.1

НОРМАТИВЫ ТРУДОЕМКОСТИ
ОПЛАЧИВАЕМЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ РАБОТ ОРГАНА
ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ КАЧЕСТВА И ПРОИЗВОДСТВ
ПРИ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА, ПРОВОДИМОЙ В РАМКАХ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

┌────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐
│   Группа   │  Предельные нормативы трудоемкости, чел. - дн., в │
│ сложности  │   зависимости от группы сложности продукции <**>  │
│производства├────────────────┬─────────────────┬────────────────┤
│    <*>     │       1        │       2         │       3        │
├────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
│            │   Не свыше     │    Не свыше     │    Не свыше    │
│      1     │     10,0       │      10,0       │      10,0      │
│      2     │     12,0       │      12,0       │      12,0      │
│      3     │     15,0       │      15,0       │      15,0      │
│      4     │     20,0       │      20,0       │      20,0      │
│      5     │     25,0       │      30,0       │      35,0      │
│      6     │     30,0       │      40,0       │      50,0      │
│      7     │     40,0       │      50,0       │      60,0      │
│      8     │     50,0       │      60,0       │      70,0      │
└────────────┴────────────────┴─────────────────┴────────────────┘

--------------------------------
<*> В соответствии с таблицей Д.2.
<**> В соответствии с таблицей Д.3.

Таблица Д.2

ГРУППЫ СЛОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│     Группа     │   Среднее число технологических операций при  │
│    сложности   │             изготовлении продукции            │
│  производства  │                                               │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│       1        │                   от 1 до 3                   │
│       2        │                  от 4 до 10                   │
│       3        │                  от 11 до 20                  │
│       4        │                  от 21 до 50                  │
│       5        │                 от 51 до 200                  │
│       6        │                от 201 до 2000                 │
│       7        │                от 2001 до 5000                │
│       8        │                  свыше 5000                   │
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘

Таблица Д.3

ГРУППЫ СЛОЖНОСТИ ПРОДУКЦИИ

┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│       Группа      │                Виды продукции              │
│сложности продукции│                                            │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│         1         │Материалы (металлы, сплавы, строительные    │
│                   │материалы и т.п.)                           │
│                   │Топливо                                     │
│                   │Продукты нефтехимии, текстильные, кожевенные│
│                   │Элементы конструкций и детали машин         │
│                   │Пищевое сырье                               │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│         2         │Изделия общемашиностроительного применения  │
│                   │Инструмент                                  │
│                   │Электро- и радиоэлементы                    │
│                   │Мебель                                      │
│                   │Одежда                                      │
│                   │Обувь                                       │
│                   │Пищевые продукты и т.п.                     │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│         3         │Машины, оборудование                        │
│                   │Транспортные средства                       │
│                   │Приборы, средства автоматики                │
│                   │Радиоэлектроника                            │
│                   │Вычислительная техника                      │
└───────────────────┴────────────────────────────────────────────┘

Приложение Е

Таблица Е.1

НАИМЕНОВАНИЕ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ
ОПЛАТЫ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
СЕРТИФИКАЦИИ ВВОЗИМОЙ ПРОДУКЦИИ И ОФОРМЛЕНИИ
СЕРТИФИКАТОВ СООТВЕТСТВИЯ

       Наименование работы       	        Норматив оплаты       	

Подготовка справок (заключений)  
для органов таможенного контроля,
ч                                	           не свыше           

           0,5 Тmin <*>	
Перевод и подтверждение          
аутентичности перевода           
документов, подтверждающих       
безопасность продукции, печ. лист	          8,0 Тmin <*>	
Проверка партии товара, в том    
числе таможенной стоимостью (ТС):
до 10 тыс. руб. включительно     	           0,15% ТС           	
от 10 тыс. руб. до 50 тыс. руб.  
включительно                     	15 р. + 0,1% ТС, превышающей  
10 тыс. руб.                  	
от 50 тыс. руб. до 500 тыс. руб. 
включительно                     	55 р. + 0,07% ТС, превышающей 
50 тыс. руб.                  	
от 500 тыс. руб. до 1 млн. руб.  
включительно                     	370 р. + 0,05% ТС, превышающей
500 тыс. руб.                 	
свыше 1 млн. р.                  	620 р. + 0,03% ТС, превышающей
1 млн. руб.                   	

--------------------------------
<*> Минимальная месячная заработная плата, установленная законодательством Российской Федерации.